Author: User
Last saved by: Надежда
Company: Home

Пояснительная записка к схемам теплоснабжения
                                               с.Спасское:
    Котельная  оборудована двумя котлами марки «КОГ -100» мощностью        100 КВт каждый, один котел Хопер-100  мощностью 100 КВт, до школы труба диаметром 100 мм длина 100м,